{ВКЛАДКА: «ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ И ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ»}

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации - в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты для хранения немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря.

Установка пожарных щитов – обязательное условие для предприятий, не оборудованных противопожарным водопроводом и системами автоматического пожаротушения.

В зависимости от пр едполагаемой классности пожара, щиты маркируются:

* **Пожарный щит ЩП-А** рассчитан на тушение загораний твердых материалов. Комплектация: багор, лом, два порошковых огнетушителей, два пожарных конусных ведра, две лопаты (штыковая и совковая), бочка с водой, противопожарное полотно;
* **Пожарный щит ЩП-В** рассчитан на тушение загораний горючих жидкостей и газов. Комплектация: лом, два порошковых, пожарное ведро, две лопаты(штыковая и совковая), ящик с песком, противопожарное полотно;
* **пожарный щит ЩП-Е** рассчитан на тушение загораний электроустановок, комплектация: два углекислотных огнетушителя; противопожарное полотно; совковая лопата; багор на деревянной рукоятке, ящик с песком и диэлектрический комплект (Ножницы для резки проводов, перчатки, боты и коврик);
* **пожарный щит ЩП-СХ** рассчитан на тушение загораний на объектах сельского хозяйства. Комплектация: багор, лом, вилы, два порошковых огнетушителя, два пожарных конусных ведра, две лопаты (штыковая и совковая), бочка с водой, противопожарное полотно;

**СКАЧАТЬ ОБЩИЙ ПРАЙС**

**Наши менеджеры готовы проконсультировать и ответить**

**на любые интересующие Вас вопросы.**

**тел.: +7 (343) 380-24-11, +7 (343) 380-24-13.**

**e-mail:** **kommerc@vdpo-ek.ru**