{ВКЛАДКА: «ПОЖАРНЫЕ ШКАФЫ»}

Шкаф необходим на каждом объекте для безопасного и удобного размещения средств пожаротушения и противопожарного инвентаря. Разместить его можно в любой точке здания, где имеется внутренний пожарный водопровод.

Пожарные шкафы бывают:

* навесные,
* встроенные,
* открытые и закрытые.

По комплектации делятся на:

* ШПК-305 – для хранения огнетушителя
* ШПК-310 – для хранения рукава
* ШПК-315 – для хранения огнетушителя и рукава
* ШПК-320 – для хранения 2 рукавов или 1 рукава и 2 огнетушителей

Все ящик в обязательном порядке комплектуются корзинами для скатки рукава.



**СКАЧАТЬ ОБЩИЙ ПРАЙС**

**Наши менеджеры готовы проконсультировать и ответить**

**на любые интересующие Вас вопросы.**

**тел.: +7 (343) 380-24-11, +7 (343) 380-24-13.**

**e-mail:** [**kommerc@vdpo-ek.ru**](mailto:kommerc@vdpo-ek.ru)